Six way valve için Teknik şartname

* 6 giriş çıkışı dişi ve 1/8 inç olmalı
* Hepsi tek bir başlıktan kontrol edilmeli
* Yüksek basınç ve sıcaklıkta çalışabilmeli
* Paslanmaz çelikten olmalı